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LIER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR

UTSIKTEN – BRÅTAN, FELT V OG W
1. FORMÅL

1-1. Planens formål

Hensikten med planen er å tilrettelegge for boligutbyggelse. Detaljreguleringen viderefører 

hovedgrep fra tidligere vedtatte reguleringsplan for området, datert 02.09.2003.

Det regulerte området er vist med plangrense på plankartet. Innenfor planområdet skal de 

enkelte delområder utnyttes i samsvar med angivelse på planen og disse bestemmelsene. 

Innenfor plankartet er det regulert til følgende formål: 
BEBYGGELSE OG ANLEGG 

 
B1-4 - Boligbebyggelse 


L1-2 - Lekeplass 

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 


FA1-3 – Felles adkomst 


o_K – Kjøreveg 


o_F - Fortau 


o_g/s - Gang/sykkelveg 


o_AVT - Annen veggrunn- tekniske anlegg 


o_AVG – Annen veggrunn - grøntareal 
GRØNNSTRUKTUR 


N1-2 – Naturområde 
HENSIKTSSONE 


H_140 – Frisiktssone
BESTEMMELSESOMRÅDER

#1 – Bestemmelsesområde for parkeringskjeller

#2 – Bestemmelsesområde for snuplass på bakkenivå
2. FELLESBESTEMMELSER
2-1. Plankrav og andre planer
Som del av rammesøknad eller ett trinns søknad, skal det foreligge utomhusplan i målestokk 1:500 eller 1:200 for hvert boligfelt som blant annet skal vise: 


a) Avgrensninger for tiltaket med omsøkt bygg/tiltak markert, påført piler for   

   

atkomst- og inngangsforhold. 


b) Dele/skille for hver boenhet, boligtomt eller boligparseller (ved sameie). 


c) Terrengforhold med eksisterende koter, prosjekterte koter, nødvendige  

     

punkthøyder, samt eventuelle forstøtningsmurer, gjerder og terrengtrapper. 


d) Trafikkforhold som felles atkomstvei og parkeringsløsning, med  

    

stigningsforhold og gatebelysning. Hovedatkomst for gående og kjørende, 
     

vegbredder, fremkommelighet for utrykning, brøyting m.m. 


e) Tekniske forhold som avrenning og håndtering av overflatevann innenfor 
     

planområdet og videre ut i tilgrensende områder. 


f) Arealenes materialbruk. 


g) Tilgjengelighet for bevegelseshemmede og orienteringshemmede. 


h) Plassering av og type oppsamlingsutstyr for avfall i henhold til  

     

renovasjonsforskriftene og helseforskriftene. 


i) Eventuelt plassering av fellesstativ for postkasser. 


j) Utforming av lekeplass med lekeutstyr, sittemuligheter og beplantning, samt 
   

et tilstrekkelig antall sandlekeplasser med sittemuligheter, samt opparbeidelse 
    

i tilstøtende friområder. 


k) Vegetasjon og grøntanlegg med eksisterende vegetasjon som skal bevares, 
     

samt ny vegetasjon med plantenavn.
2-2. Rekkefølgekrav
a) Før det gis ferdigattest for veianlegget, skal veiene være ferdig opparbeidet i henhold 

   
til kommunal standard. 
b) Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for boliger i felt B2, B3 og B4, 

skal o_K med fortau og tilhørende atkomst for det aktuelle felt være ferdig opparbeidet i henhold til kommunal standard. Det kan gjenstå et lag asfalt. 
      c) Før det gis tillatelse til tiltak for ny bebyggelse som kan være utsatt for støy som 

overskrider gjennomsnittsverdiene i Miljøverndepartementets retningslinje for 

behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2012, skal det foreligge tillatelse til 

nødvendige støyreduserende tiltak. 

      d) Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for felt B2-4, skal nødvendig 

støyreduserende tiltak være utført og ferdigstilt i samsvar med tillatelsen. 

      e) Eventuelle nødvendige skjermingstiltak langs veg, eller avbøtende tekniske tiltak i 

bygning, skal være ferdig gjennomført før brukstillatelse gis. 

      f) Utomhusplanen skal være godkjent senest samtidig med at igangsettingstillatelse gis 

og være gjennomført senest innen ett år etter at midlertidig brukstillatelse er gitt. 

      g) Lekeareal, grøntområder, skjermingsbelter, skal være opparbeidet før det gis 

midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest til boligene i gjeldende delfelt. Dersom 

ikke alle tiltak kan ferdigstilles innen dette tidspunktet, skal det stilles økonomisk 

garanti for framtidig opparbeidelse. Tiltakene skal være opparbeidet senest første 

sommer (i løpet av september), etter at midlertidig brukstillatelse er gitt for første 

bolig i tilliggende utbyggingsområde. 

       h) Terrengforming og beplantning av annet veiareal skal være ferdig samtidig med resten 

av veianlegget for gjeldende delfelt. 

        i) Før det gis byggetillatelse, skal det dokumenteres at det er foretatt en geoteknisk 

vurdering og at det er tilfredsstillende geotekniske forhold i området. Aktuelle 

løsninger skal være godkjent av geoteknisk fagpersonell. 

        j) Før nye boliger på felt B2-B4 kan tas i bruk, må Myraveien stenges for biltrafikk ved 

fv. 282. 

       k) Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for boliger i felt B2, B3 og B4, 

skal gang-/og sykkelvei vist o_ g/s være ferdig opparbeidet ned til Lierbakkene, som 

vist på plankartet.
l) Før det gis tillatelse til tiltak innenfor B2 skal prosjektering, plassering og utførelse av forstøtningsmur, samt rekkverk/gjerde, mot o_K godkjennes av Lier vei, vann og avløp. Før brukstillatelse av første bolig innenfor B2 skal muren godkjennes av Lier vei, vann og avløp.
      m) Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for boliger i felt B2 skal

støyskjerm på felt N1 og felt B2 være ferdig opparbeidet.

       n) Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for boliger i felt B2 skal

snumulighet for FA1 innenfor bestemmelsesområde #2 være ferdig opparbeidet.
2-3. Definisjoner på boligtyper i denne planen
Følgende definisjoner legges til grunn i disse bestemmelsene (jfr. Miljøverndepartementets 

veileder «Grad av utnytting» T-1459): 

a) Tomannsbolig: Frittliggende bygning beregnet for to husstander, med to tilnærmet like 

store og likeverdige boenheter, med inntil tre målbare plan. 

b) Tremannsbolig: Frittliggende bygning beregnet for tre husstander, med tre tilnærmet 

like store og likeverdige boenheter, med inntil tre målbare plan. 

c) Firemannsbolig: Frittliggende bygning beregnet for fire husstander, med fire tilnærmet 

like store og likeverdige boenheter, med inntil tre målbare plan. 

d) Lavblokk: Bygning med fire eller flere boenheter med inntil fire målbare plan. 

e) Terrassert bebyggelse: Bolighus i bratt terreng hvor bygningen følger helningen i 

terrenget. Det enkelte plan har terrengkontakt, med unntak av eventuelle toppetasjer. 

f) Konsentrert småhusbebyggelse: Småhus, sammenbygd i kjeder eller rekker, med inntil 

tre målbare plan.
2-4. Utforming

a) Bebyggelsen skal plasseres og tilpasses eksisterende terreng slik at unødige 

    

terrenginngrep unngås. Fyllinger skal såes til og beplantes. 


b) Bebyggelse, anlegg og utearealer skal gis en estetisk utforming slik at hensynet til god 

    

fjernvirkning ivaretas. 


c) Byggegrense for offentlige VA-ledninger er 4 meter. 


d) Byggegrense for RGA-ledningen er 5 meter. 


e) Eksisterende vegetasjon som skal bevares, skal måles inn og vises på utomhusplan. 


f) I skrånende terreng brattere enn 1:5 skal det bygges med kjeller/ underetasje/ 

    

sokkeletasje.
g) Støttemurer skal fortrinnsvis utføres i naturstein. Murer med høyde over 2 meter skal, dersom de ikke anlegges med naturstein, etableres med skjermende beplantning i forkant av mur.

2-5. Parkering
       a) Parkeringsdekning for boliger, skal være i henhold til Lier kommunes norm for 

           parkering med følgende presisering: 

    
- Det skal avsettes og opparbeides tre biloppstillingsplasser pr. enebolig, hvorav to 

       
  skal kunne bebygges med garasje. For sekundærleiligheter på inntil 70 m BRA 

       
  skal det avsettes og opparbeides en biloppstillingsplass. 

           - For annen boligbebyggelse skal det avsettes og opparbeides 1,8
      
  biloppstillingsplasser pr. boenhet, hvorav en skal kunne bebygges med garasje. 

  Biloppstillingsplassene kan etableres i felles parkeringsanlegg på terreng eller i P-  

  kjeller. 

           - Ved etablering av biloppstillingsplasser i felles parkeringsanlegg skal en plass 

      
  tilrettelegges for handikappede for hver 10. boenhet. 

b) Parkeringsdekning for feltene B2, B3 og B4 skal løses felles på felt B2, B3, B4, FA1 og AVG/AVT.
2-6. Tekniske anlegg
       a) Alle kabler som føres inn i området skal føres fram som jordkabler.
2-7. Vei, vann og avløp
       a) Terrenginngrep skal utføres på en skånsom måte. 

       b) Fyllinger skal såes til og beplantes eller steinsettes med stedegent materiale. 

2-8. Håndtering av overflatevann
       a) Det skal innenfor planområdet kreves etablert anlegg for oppsamling, fordrøyning, 

rensing og bortledning av overflatevann fra bebyggelse, veier og andre arealer. 

       b) Overvannshåndteringen innenfor området skal primært baseres på overflatebaserte 

løsninger. 

       c) Utomhusplan skal gjøre rede for håndtering av overflatevann. 

       d) Dette forutsetter at det oppnås estetisk gode løsninger med akseptabel vannkvalitet 

som også er driftsmessig forsvarlige.
2-9. Støy
a) Støynivået i boliger og på utearealer skal følge Miljøverndepartementets veileder 
T-1442/2012 og teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, eller de til enhver tid 

 gjeldende retningslinjer. Støy i anleggsperioden skal følge Miljøverndepartementets 

 veileder T-1442/2012, tabell 4 og 6, eller de til enhver tid gjeldende retningslinjer.     

 Nye boliger skal ha tilgang til uteoppholdsarealer med støynivå mindre enn Lden=55 dBA. 

        b) For bebyggelse hvor støynivå i fasade ikke tilfredsstiller Miljøverndepartementets 

veileder T-1442/2012 (tabell 2), eller de til enhver tid gjeldende retningslinjer for 

utendørs støy, skal det gjennomføres støyreduserende tiltak. Tilfredsstillende 

inneklima må sikres, kfr. Statens Helsetilsyn rundskriv IK-3991:” Normer for 

inneluftkvalitet” eller senere vedtatte forskrifter eller retningslinjer. Til grunn for 

avbøtende tiltak skal det foreligge en støyfaglig utredning som skal ligge ved søknad 

om rammetillatelse. 
2-10. Universell utforming
a) Det skal sikres god tilgjengelighet i uteområdene for hele befolkningen, herunder 

 bevegelses-, orienterings- og miljøhemmede. 

b) Ved nyplanting skal det kun benyttes vekster med lite allergifremkallende pollen   

      utslipp.
2-11. Elektromagnetisk felt og radon
a) Ved nyanlegg av trafoer, nettstasjoner og høyspente ledninger/kabler, og ved areal     

     disponering inntil/over slike eksisterende anlegg, skal det søkes å unngå at boliger og 


     lekeplasser innenfor planområdet utsettes for elektromagnetiske felt over 0,4 µT 


     (mikrostesla) fra disse anleggene (utredningsnivå), jfr. anbefalingene i 


     "Forvaltningsstrategi om magnetfelt og helse ved høyspentanlegg", rapport 31. mai 


     2005. 


b) Det må foretas tiltak mot radon, i henhold til TEK 17, i byggesaken. 
2-12. Kulturminner
Dersom det fremkommer automatisk fredete kulturminner ved anleggsarbeid eller annen 

virksomhet i planområdet, må arbeidet straks stanses og Fylkeskommunen varsles, jmf. 

Kulturminnelovens § 8.2.
2-13. Barn og unge
I samsvar med rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

(RPR-BU), vedtatt i statsråd 1. september 1989, skal følgende krav til fysisk utforming 

ivaretas: 


a) Barn og unges bruk av de berørte arealer skal dokumenteres. 


b) Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, 



støy, trafikkfare og annen helsefare. 


c) I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget 



lekemiljø. Dette forutsetter at arealene: 




- Er store nok og egner seg for lek og opphold 




- Gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider 




- Kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom 




  barn, unge og voksne.
3. REGULERINGSFORMÅL

3-1. Boligbebyggelse felt B1, B2, B3 og B4
3.1.1. Fellesbestemmelser for B2, B3 og B4

a) Bebyggelse skal innenfor hvert delområde eller langs samme vegstrekning, innbyrdes 



tilpasses med hensyn til arkitektonisk utrykk og materialbruk. 


b) Felt B2-3 skal tilrettelegges for forsyning av vannbåren varme. Ved utarbeidelse av 



rammesøknad skal det tilrettelegges planmessige forutsetninger for etablering av 



fjernvarme/ vannbåren varme for videre detaljprosjektering og -gjennomføring. 


c) Grad av utnyttelse beregnes i henhold til Miljøverndepartementets veileder T-1459. 


d) Ny bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrensene vist på plankartet.

3.1.2. Felt B1


a) Innenfor byggeområdet tillates det ikke oppført ny bolig. Tilbygg behandles særskilt 



og med vilkår. 


b) Byggegrense mot fv. 282 er 50 meter, målt fra midtlinje vei.

3.1.3. Felt B2


a) Felt B2 tillates bebygd med alle hustyper nevnt i § 2-3 


b) Gesimshøyde skal ikke overskride 13 meter og mønehøyde skal ikke overskride 15


meter over gjennomsnittlig planert terreng. 

c) Maksimalt tillatt prosent bebygd areal (%-BYA) er 40 % 


d) Minstekrav til brukbart og sammenhengende uteoppholdsareal skal følge kravene gitt i 



Lier kommunes planbestemmelser til kommuneplanens arealdel. 


e) Bygningen kan oppføres med saltak, pulttak eller flate tak. Ved oppføring av pulttak 



kan øverste gesims være opptil regulert mønehøyde, under forutsetning av at laveste 



gesims ikke overstiger regulert gesimshøyde. 

f) Innenfor formålet tillates interne veier, parkering, snuplass og oppstillingsplass for brannbil utenfor byggegrense.

g) I grensen mot eiendom gnr. 100 bnr. 17 og nedkjøring til parkeringskjeller langs N1, skal det anlegges skjerming, samt beplantning, samtidig med etablering av nedkjøring til parkeringskjeller.

h) Innenfor B2 skal det avsettes minimum 60m2 til sandlek.

i) Innenfor feltet tillates sykkelskur, parkeringskjeller, nedkjøringsrampe til

parkeringskjeller, støttemurer og utvendige trapper utenfor byggegrense.

j) Innenfor feltet tillates oppføring av støyskjerm utenfor byggegrense. Støyskjermen

skal være så lav som mulig.

k) Innenfor feltet mot felt B1 tillates oppføring av skjermende gjerde utenfor byggegrense.

3.1.4. Felt B3


a) Felt B3 tillates bebygd med alle hustyper nevnt i § 2-3 


b) Gesimshøyde skal ikke overskride 8 meter og mønehøyde skal ikke overskride 10 



meter over gjennomsnittlig planert terreng. Det tillates gesimshøyde over 8 og 



mønehøyde over 10 meter for den del av bygg som planlegges for innkjøring til 



parkeringskjeller. 


c) Maksimalt tillatt prosent bebygd areal (%-BYA) er 40 % 


d) Minstekrav til brukbart og sammenhengende uteoppholdsareal skal følge kravene gitt i 



Lier kommunes planbestemmelser til kommuneplanens arealdel. 


e) Bygningen kan oppføres med saltak, pulttak eller flate tak. Ved oppføring av pulttak 



kan øverste gesims være opptil regulert mønehøyde, under forutsetning av at laveste 



gesims ikke overstiger regulert gesimshøyde. 


f) Innenfor formålet kan interne veier og parkering tillates etablert 



mot vei. Parkeringsplasser tillates ikke etablert som carport eller annen overbygning.
3.1.5. Felt B4

a) Felt B4 tillates bebygd med alle hustyper nevnt i § 2-3 


b) Gesimshøyde skal ikke overskride 13 meter og mønehøyde skal ikke overskride 15 



meter over gjennomsnittlig planert terreng. Det tillates gesimshøyde over 13 og 



mønehøyde over 15 meter for den del av bygg som planlegges for innkjøring til 



parkeringskjeller. 


c) Maksimalt tillatt prosent bebygd areal (%-BYA) er 40 % 


d) Minstekrav til brukbart og sammenhengende uteoppholdsareal skal følge kravene gitt i 



Lier kommunes planbestemmelser til kommuneplanens arealdel. 


e) Bygningen kan oppføres med saltak, pulttak eller flate tak. Ved oppføring av pulttak 



kan øverste gesims være opptil regulert mønehøyde, under forutsetning av at laveste 



gesims ikke overstiger regulert gesimshøyde. 


f) Innenfor formålet kan interne veier og parkering tillates etablert. 


g) Parkeringsanlegg under bakken på B4 kan tillates etablert inntil formålsgrensene mot 

B3 og L2.
3.1.6. Felt L1

a) Lekeplass L1 er felles for B 2-4 


b) Det skal anlegges lekeplasser for barn i alle aldre innenfor område L1. Lekeplassen 



skal inneholde lekeutstyr som er utfordrende for både de yngste og de eldste barna, 



samt være tilgjengelige for barn med nedsatt funksjonsevne. Det skal være mulighet 



for barn med nedsatt funksjonsevne å benytte seg av deler av lekeplassutstyret. 



Lekeplassen skal utstyres med gode sittemuligheter.
3.1.7. Felt L2

a) Lekeplass L2 er felles for B 2-4 

b) Det skal anlegges lekeplasser for barn i alle aldre innenfor område L2. Lekeplassen 



skal inneholde lekeutstyr som er utfordrende for både de yngste og de eldste barna, 



samt være tilgjengelige for barn med nedsatt funksjonsevne. Det skal være mulighet 



for barn med nedsatt funksjonsevne å benytte seg av deler av lekeplassutstyret. 



Lekeplassen skal utstyres med gode sittemuligheter. 

c) Innenfor L2 tillates det etablert nedgravde avfallsbrønner.
d) Det skal etableres gjerde eller tilsvarende sikring mellom lekeplass L2 og adkomstvei FA2.

3.2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

a) Gang-/sykkelveger er offentlige og opparbeides som vist i planen. 


b) Det tillates nyttetrafikk til eiendommene over del av gang/ sykkelveg som ligger 



mellom rundkjøring og felles gangveg. 


c) Kjørevei med fortau er offentlig og skal opparbeides som vist på planen. 


d) Felles avkjørsel FA1-3 er felles for de eiendommer de betjener. 

e) Innenfor annen veggrunn AVG og AVT, tillates det oppført parkeringsplasser og sykkelskur på terreng.

f) Innenfor FA1 og tilliggende annen veggrunn AVG og AVT, tillates det oppstillingsplass for brannbil.
3-3. Grønnstruktur
3.3.1. Naturområde (N)
        a) I område avsatt til naturområde skal eksisterende vegetasjon og terreng bevares. Det 

tillates nødvendig skjøtsel for å oppnå en fleraldret og flerartet bestand av den 

naturlige vegetasjonen. 

        b) Område for naturområde skal ikke bebygges eller benyttes til lager eller parkering. 

        c) N1 og N2 er felles for B2, B3 og B4. 

        d) Innenfor felt N1 tillates etablering av lekeplass.

e) Innenfor felt N1 tillates oppstillingsplass for brannbil for bebyggelse på felt B2. Oppstillingsplass for brannbil skal anlegges slik at den også kan anvendes til ballspill, men uten permanente hindringer for utrykningsbil. Oppstillingsplassen må skiltes som oppstillingsplass for brannbil.

f) Innenfor felt N1 tillates oppføring av støyskjerm på støttemur for uteoppholdsarealer på felt B2. Støyskjermen skal være så lav som mulig og ha transparente felter som sikrer utsyn fra uteoppholdsarealer på felt B2.
4. HENSYNSSONER
4-1 Frisiktsone
Frisiktssonene utarbeides i tråd med kommunens veinorm. I frisiktsonen tillates ikke 

sikthindrende elementer som rager mer enn 80 cm over kjørebanen.
5. BESTEMMELSESOMRÅDER
5-1 Bestemmelsesområde #1 

Det tillates parkeringskjeller innenfor bestemmelsesområde #1.

5-2 Bestemmelsesområde #2

Det skal sikres snumulighet for personbil på bakkenivå innenfor bestemmelsesområde #2.
---------

